

**Produto:** Torneira de Bancada com Faucet – Entrada ¼” ou 5/16” – com Registro ¼ de volta

**Códigos:** TFMB14/R14 | TFMB516/R14

****

**Dimensões do produto (comp x larg x alt):**

131,0 x 64,0 x 308,0mm

\* Altura acima da bancada: 240,0mm

\* \* Ø da rosca da torneira: 10,6mm

**Composição:** metal (material 100% atóxico)

**Conexões Entrada / Saída:** ¼ ou 5/16 polegada

**Temperatura de Operação:** Máx. 70 °C / Mín. 1 °C

**Pressão de Operação:** Máx. 392 kPa (4,0 bar) / Mín. 19,6 kPa (0,2 bar)

**Classe Retenção Partículas:** não aplicável

**Eficiência Redução Cloro Livre:** não aplicável

**Eficiência Bacteriológica:** não aplicável

**Controle Nível Microbiológico:** não aplicável

**Extraíveis:** aprovado

**Vazão Máxima:** não aplicável

Este Descritivo Técnico é impresso eletronicamente e válido sem assinatura.